Гастроэнтерология

Изделия для гастроэнтерологии объединяют в себе инновационные технологии, возникшие на основе опыта из других дисциплин и гарантирующие прецизионное, надежное и удобное применение в клинических условиях. Ассортимент охватывает мобильные компактные решения, в том числе высококлассные видеоэндоскопические системы в качестве HD, а также индивидуальные решения для документирования в клиниках и частных практиках. Это спектр изделий, который отвечает всем требованиям рынка.

В серии SILVER SCOPE® современная техника, эргономия и долгий срок службы представлены видеоэндоскопом, который задает новые стандарты. Высококачественная конструкция контрольной головки соответствует высокотехнологичным свойствам инструмента.

S-технологии (CLARA, CHROMA, SPECTRA) позволяет наряду с эндоскопией белого света получить изображение в других заданных областях спектра и таким образом предоставляет пользователю инновационные возможности визуализации при диагностике.

Неограниченное сервисное обслуживание для гибких эндоскопов гарантирует безостановочную и надежную работу.

Гибкие гастроскопы серии SILVER SCOPE®



[Highlights 2016 Gastroenterology - Quarter 3  (PDF | 1.0 MB)](https://www.karlstorz.com/cps/rde/xbcr/karlstorz_assets/ASSETS/3456263.pdf)

Контакт с консультантом

* S-технологии от KARL STORZ (CLARA, CHROMA, SPECTRA) облегчают пользователю точную оценку слизистой структуры
* Эргономичная рукоятка обеспечивает работу без усталости
* Большой диапазон отклонения для широкого обзора
* Равномерная яркость изображений даже при сложных условиях освещения
* Кнопки дистанционного управления с возможностью индивидуального программирования и двойного назначения

Гибкие колоноскопы серии SILVER SCOPE®



[Highlights 2016 Gastroenterology - Quarter 3  (PDF | 1.0 MB)](https://www.karlstorz.com/cps/rde/xbcr/karlstorz_assets/ASSETS/3456263.pdf)

Контакт с консультантом

* S-технологии от KARL STORZ предоставляют пользователю пять режимов визуализации
* Равномерная яркость изображений даже при сложных условиях освещения
* Имеются два варианта рабочей длины с двумя характеристиками введения
* Превосходное отклонение
* Водоструйный канал с возможностью очистки щеткой у колоноскопов с рабочей длиной 1600 мм

Гибкие дуоденоскопы серии SILVER SCOPE®



[Highlights 2016 Gastroenterology - Quarter 3  (PDF | 1.0 MB)](https://www.karlstorz.com/cps/rde/xbcr/karlstorz_assets/ASSETS/3456263.pdf)

Контакт с консультантом

* Съемный автоклавируемый модуль Albarran
* Рабочий канал можно подвергать неограниченной обработке
* S-технологии от KARL STORZ дают многообразные возможности визуализации
* Широкоугольная оптика 140° с ретрограной ориентацией 5° обеспечивает прямую визуализацию фатерова сосочка

[](https://www.karlstorz.com/ru/ru/highlights-gi.htm?d=HM&s=GE" \l "mod-9307)

[Источник xолодного света CO2mbi LED](https://www.karlstorz.com/ru/ru/highlights-gi.htm?d=HM&s=GE" \l "mod-9307)

[](https://www.karlstorz.com/ru/ru/highlights-gi.htm?d=HM&s=GE" \l "mod-9306)

[TELE PACK X GI](https://www.karlstorz.com/ru/ru/highlights-gi.htm?d=HM&s=GE" \l "mod-9306)